專為Barista打造
雙研磨半自動義式咖啡機
ESS5228/02

- 雙加熱系統
  享受美味
  不必等待
- 雙豆槽x30段研磨
  自由混搭
  義式風味
- 壓力顯示表
  精準萃取
  最佳風味

立即訂購
立即訂購
預購倒數
2
天
2
時
2
分
2
秒
黃金萃取法
MONZA EXTRACT

- PID控制器
  瞬間加熱
  穩定控溫
- 雙加熱系統
  同時萃取+打奶泡
- 極致萃取
  金黃色Crema

- PID控制器
  瞬間加熱
  穩定控溫
- 雙加熱系統
  同時萃取+打奶泡
- 極致萃取
  金黃色Crema

PID控制器
結合瞬間加熱技術，每杯都是最佳溫度
雙加熱系統
完美復刻 Barista極致體驗，在家享受專業級的創作
極致萃取
以最高20Bar黃金壓力穩定萃取，溫和預浸完整釋放咖啡最佳風味
DESIGN INSPIRATION
專為咖啡迷而生
以Barista角度設計的
經典家用半自動義式咖啡機
雙豆槽×30段研磨
萃取壓力顯示表
獨立熱水口
頂級觸控面板
最沉靜式的指引，體驗極致義式工藝
雙豆槽×30段研磨
可拆式雙豆槽設計，不鏽鋼錐形刀盤，細緻研磨

- 選擇左豆槽
- 置中混合豆
- 選擇右豆槽

15-20檔 適合清爽美式咖啡
20-25檔 適合香濃義式拿鐵
獨立熱水出口
一键即得美式咖啡，便捷你的生活
獨立蒸氣棒
恆溫蒸汽系統，獨立加熱，360°可調節
品質配件 匠心體驗
正統 Barista 義式工藝
水平恆定壓粉器
水平恆定壓粉器
內建定壓彈簧，手感舒適，穩定每一次填壓力道
創新桌架手柄
創新桌架手柄
貼心按壓支架設計，無畏桌面受損
460ML感溫拉花缸
460ML感溫拉花缸
精準觀察奶泡打發溫度
58mm無底沖煮手柄
58mm無底沖煮手柄
精準觀察espresso萃取狀況
58mm粉碗
58mm粉碗
均勻萃取，依照個人喜好及需求選擇
Saeco 雙研磨半自動
義式咖啡機規格
Saeco半自動研磨義式咖啡機
型號
ESS5228/02
重量
10.76 Kg
水箱容量
2L
電壓頻率
110V/60Hz
材質
全機不鏽鋼
尺寸
(L) 341mm x (W) 428mm x (H) 427mm
咖啡豆槽容量
250g
電線長度
100cm
消耗功率
1,550W
保固
全球保固兩年
全球兩年保固，專人到府安裝
全球兩年保固
專人到府安裝
飛利浦為產品提供自購買日起兩年的保固服務，在這兩年保固期限內，如有任何因材料不良及製造品質所造成的瑕疵，飛利浦將提供免費的產品修復。
關於飛利浦 Saeco
Saeco 創立於1981年義大利，是世界上第一台全自動義式啡機發明品牌並獲得「義大利專業感官分析機構」義大利行家品味認證 (ItalianTasters Certification)。飛利浦於 2009 年將 Saeco 品牌納入企業體系，藉由飛利浦的創新科技與 Saeco 的專業技術，致力於帶給人們更好的咖啡體驗。